7、TCP使用\_\_\_\_\_\_\_进行流量控制。

A. 3次握手法 B. 窗口控制机制

C. 自动重发机制 D. 端口机制

28、TCP/IP层IP协议的服务是\_\_\_\_\_\_\_

A. 可靠服务 B. 有确认的服务

C. 无连接数据报 D. 以上都不对

对于一个没有设置任何套接口选项的阻塞套接口，调用recv接收对方的数据，对方发送数据前突然断电，下列哪种情况将会发生\_\_\_\_\_\_\_\_

A. recv永远不会返回 B. recv立刻返回-1

C. recv立刻返回0 D. recv在等待很长一段时间后返回-1

某公司申请到一个C类的IP地址，但要连接6个子公司，最大的一个子公司有26台计算机，每个子公司在一个网段中，则子网掩码应该为多少？

1. 一台主机从一个网络移到另一个网络，它的IP地址和MAC地址必须改变吗？
2. HTTP服务所用到的端口号是多少？
3. TCP和UDP协议的区别，谈谈增强UDP传输安全性的策略
4. TCP三次握手，包头中的标志变化？
5. OSI 7层协议模型 和各个层次的 关系
6. ICMP是什么协议，属于那一层。
7. 组播的优点。
8. 有6个网段，每个网段26台主机，网关应该设置为多少合适？

DNS域名系统主要负责主机名\_\_\_\_之间的解析：（ ）

A.IP地址 B.MAC地址 C.网络地址 D.主机别名